1)CNGauge – логотип фирмы а также другие координаты фирмы скрыть в т.ч. на фотографиях

2)Для внешнего вида страницы можно взять макет визитки(Желтая)

Измеритель остаточного давления метана в системе автомобиля. Миниатюрный цифровой дисплей устанавливается в салоне и позволяет не выходя из машины видеть остаточное давление метана в баллонах. Датчик и цифровой дисплей заводского изготовления, сертифицирован ISO9001:2008 ,датчик полностью водонепроницаем,виброустойчив,рабочая температура от-40 до +120 \*С.,рабочее давление 0-260 bar,испытательное давление -520Bar.Датчик прост в установки,-можно вкрутить в редуктор вместо существующего манометра или в тройник баллона(резьба под редуктор или тройник М12Х1 или 1/4" ),при этом ни каких изменений в систему ГБО вносить не нужно .

Гарантия на датчик 2года.

Установочный комплект состоит из датчика давления с резьбой по вашему заказу, цифровой дисплей, необходимые коннекторы(1 разъем на датчике и 1разъем на дисплее),провод соединительный, памятка-схема для установки.

Установка комплекта не представляет сложностей и как правило не занимает более одного часа, нужно установить(вкрутить) датчик в магистраль (можно в редуктор на место манометра(резьба обычно 1/4") или в свободное проходное отверстие тройника или заправочного устройства в место заглушки (резьба как правило М12х1) и подать питание от бортовой сети авто, однако необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с ГБО высокого давления. По правилам техники безопасности установку нужно производить у квалифицированных специалистов. Помните,что при самостоятельной установке, всю осветственность за возможные последствия вы несете сами.

<http://www.cngauge.com/products_view.asp?id=1200> -ссылка датчик с графиками и. тп.

Желательно разместить на странице без данных о фирме производителе,тех. Характеристики дисплея см. фото вложения.

Стоимость комплекта 950грн.(700грн-датчик,200грн-дисплей,50 грн провод и разъемы).

Существуют дилерские условия и оптовые скидки.

Конт. Тел.+380980080909